	Bits
	
	

	8
	7
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	3
	2
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	
	TEXT

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	
	BINARY

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	
	HYPERLINKS

	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	
	FILEURL

	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	
	LOCATION

	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	
	ENHANCED STATUS

	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	
	Value allocated for use in interworking (NOTE)

	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	
	LOCATION ALTITUDE

	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	LOCATION TIMESTAMP

	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	
	CODED TEXT

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	All other values are reserved.

	NOTE:	Usage of this value is described in 3GPP TS 29.582 [48].


